Заказчик: ЖСК №282, г. Самара

Объект: многоквартирный 12 этажный жилой дом по адресу г. Самара, ул. Енисейская, д.52

Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведомость объемов работ**

**по ремонту многоквартирного 12 этажного жилого дома**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Количество | Примечание |
| 1 | Замести кровлю, убрать мусор | м2 | 601,5 | 0,5 т мусора |
| 2 | Ремонт кровли отдельными местами до 1 м2 | шт | 60 | (взрезать крест-накрест, высушить, заплавить) |
| 3 | Обустройство воронки внутренних ливнестоков | шт | 2 | При необходимости поменять воронки |
| 4 | Демонтаж 1 слоя существующего кровельного ковра | м2 | 12 |  |
| 5 | Устройство двухслойного кровельного покрытия из наплавляемых материалов | м2 | 621,5 | Унифлекс ТПП  Унифлекс ТКП |
| 6 | Устройство разуклонков из цементно-песчанного раствора средней толщины 40 мм | м2 | 19,5 | Примыкающие к стенам и вентшахтам |
| 7 | Огрунтовка разуклонков праймером | м2 | 19,5 | Технониколь АкваМаст |
| 8 | Устройство наплавляемого кровельного ковра по разуклонкам вентшахт | м2 | 20 | Унифлекс ТКП |
| 9 | Устройство примыканий до 600 мм, включая вентиляционные шахты | м | 256 |  |
| 10 | Демонтаж примыканий высокой зоны | м | 7,9 |  |
| 11 | Отштукатуривание с последующей огрунтовкой зоны примыканий высокой зоны | м2 | 1,5 | 0,15 х 7,9 |
| 12 | Установка прижимной краевой планки в зоне примыканий высокой зоны | м | 7,9 | Алюминиевая прижимная краевая планка Технониколь |
| 12 | Снять, поставить фартуки | м | 226 | При необходимости заменить закладной брус |
| 13 | Заделка щелей в районе фартуков цементным раствором | м2 | 4,52 | Щель средней ширины 2 см |
| 14 | Окраска металлоконструкций коробов вентшахт ПФ-115 за 2 раза | м2 | 20 | ПФ-115 |
| 15 | Обделка вертикальных стоек на кровле герметизирующей мастикой | шт | 3 | Технониколь |

Составил:

Председатель ЖСК № 282 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимошенко Н.М.